多位云停车全景相机添加方法

萤石开放平台https://open.ys7.com/
第一步：注册萤石账号，并登陆萤石开放平台认证
注册链接：https://i.ys7.com/user/userAction!goRegister.action
[image: ]
登陆开放平台https://open.ys7.com/cn/s/index
[image: ]

点击用户名登陆进入控制台

[image: ]
按要求提供账号信息，没有营业执照的可以选择个人
[image: ]
按要求提交认证资料
[image: ]
按截图创建应用（不按图中创建应该也没事，不影响）
[image: ]
添加相机，需要相机支持萤石云
[image: ]
添加后点击直播地址
[image: ]
选择FLV播放地址，直播源地址选择流畅
否则可能无法播放视频
[image: ]


（如果提示设备已被加密，需要解密后才能正常进入以上界面获取直播地址）
[image: ]
解密操作参考：
下载萤石工作室：https://service.ezviz.com/download
[image: ]
打开萤石工作室
[image: ]
登陆绑定了监控相机的账号
[image: ]
没有绑定则在这里添加监控相机
[image: ]
输入序列号或者局域网内添加（需要设备没有被其他账号添加）
[image: ]
如果监控相机已经绑定了账号则直接登陆那个账号即可
右击设备点击设置
[image: ]
找到视频图片加密然后关闭即可

[image: ]
关闭后再点击直播地址即可获取

[image: ]
选择FLV播放地址，直播源地址选择流畅
否则可能无法播放视频
[image: ]

如果提示视频编码类型非H264
[image: ]

打开萤石工作室，右击设备点击设置
[image: ]
点击账号内设备
[image: ]
点击高级配置
[image: ]
编码类型改成_H264
[image: ]

或者可以复制高清的直播源地址
[image: ]
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